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行业已获证企业
	说明：数据来源于 CQC 公开信息、行业媒体公开报道；正式核验证书务必到【全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn】输入证书号 / 企业名称查询真伪；2027‑04‑01 才是强制生效时间，当前属于自愿换证过渡期。
执行标准：CNCA‑C09‑02:2026、GB31241‑2022、GB47372‑2026；证书分 3 类：0915 便携式锂电、0916 移动电源用电芯 / 电池组、0914 移动电源整机。


[bookmark: heading_0]一、电芯生产企业（0916 移动电源用锂离子电池，新国标电芯证书）
	企业
	代表获证型号
	证书类别
	公开获证时间
	备注

	宁德新能源 ATL
	多款聚合物软包电芯
	0916
	2026‑07
	全国首批 4 家获证，消费锂电龙头，多型号覆盖 5000‑10000mAh

	惠州亿纬锂能
	多款聚合物电芯
	0916
	2026‑07
	全国首批四家，惠州本地头部企业

	惠州赣锋锂电
	486578S 等聚合物电芯
	0916
	2026‑07
	全国首批；覆盖超薄磁吸、快充、大容量 10000mAh 档位

	欣旺达（锂威）
	C16280BA 等软包电芯
	0916
	2026‑07
	全国首批；锂威 C16280BA 进入小米移动电源供应链

	安徽利维能
	ITR26/70‑50E (R6)（26700 圆柱）
	0916
	2026‑08‑10
	国内首家拿到新国标 3C 的圆柱电芯企业，5000mAh，3.2V

	东莞维科电池
	516578PY（5000mAh 软包）
	0916
	2026‑07‑28
	适配轻薄磁吸充电宝，5000mAh/19.6Wh

	惠州马拉松新能源
	多款 4800‑10000mAh 聚合物
	0916
	2026‑07
	556580MN50、626078MN50 等主流尺寸

	江西华昊锂能
	114371S、626280S 等 5 款
	0916
	2026‑08‑18
	容量 5000‑10000mAh，证书有效期至 2031‑08‑17

	天津力神聚元
	4 款聚合物电芯
	0916
	2026‑08
	覆盖 3300‑10000mAh，新国标起草单位之一



	要点：0916 证书是专门给移动电源使用的电芯；0915 证书（便携式锂电）不能直接用于移动电源，需要做差异测试转换；同一企业 0915 与 0916 必须使用不同型号区分。


[bookmark: heading_1]二、移动电源整机（0914）已获公开报道的品牌 & 产品
	企业 / 品牌
	产品型号
	类别
	获证时间
	备注

	倍思科技
	卡片磁吸 Air 移动电源
	0914
	2026‑07
	GB47372‑2026 参编单位，磁吸类代表产品

	小米通讯
	WPB1025 磁吸移动电源等
	0914
	2026‑08
	自带线磁吸充电宝系列，新国标起草单位

	美团（天津三快）
	MT‑E‑8BDY1（7500mAh 共享充电宝）
	0914
	2026‑07‑23
	共享充电宝行业首个新版 3C 证书，额定能量 27.75Wh

	南孚传应
	多系列移动电源
	0914
	2026‑07
	首批整机获证品牌，完成针刺、挤压、析锂全套测试

	安克 Anker
	A110Z/A1116/Nano Air 系列
	0914
	2026‑07‑08
	新国标起草单位，5000/10000mAh 档位

	酷态科
	CP25 电能块（20000mAh 自带线）
	0914
	2026‑07‑31
	起草单位，自带双 C 编织线，45W 自充功率

	绿联
	PB556/PB579 系列移动电源
	0914
	2026‑08
	新国标起草单位，多容量档位

	华为
	P0023 移动电源
	0914
	2026‑08
	新国标起草单位


[bookmark: heading_2]三、行业认证现状与关键提示
1. 时间窗口：2026‑06‑01 起机构可以受理新版规则认证；2027‑04‑01 强制实施；0914/0916 旧版证书最晚在 2027‑04‑01 前完成转换，逾期暂停、2027‑06‑30 撤销；0915 采取自然换证过渡。
2. 认证两大卡点（大量企业卡在此处）
· 产品测试：新增针刺、挤压、热滥用、300 次循环析锂检测，对电芯热稳定性要求大幅提升；
· 工厂审查（MES 追溯体系）：很多企业样品测试过了，但MES 追溯不达标被打回；重点核查双向追溯、SN 绑定、人机料法环全工序记录、数据保存（生产测试记录≥3 年；证书、变更、关键件采购记录≥10 年）、防篡改、现场可快速调取成品完整履历。
3. 选型注意：PACK 厂外购电芯必须要有对应 0916 证书（移动电源用途）；不能拿旧 0915 直接使用，必须完成转换差异测试。
4. 证书核验渠道：全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn，输入企业名称、证书编号、产品型号核验真实有效状态，不要只看厂家宣传资料。
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